**Инструкция по настройке телеканалов**

1. [MENU], «Конфигурации» (если будет спрашивать пароль 0000 или 6080)

С помощью кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «Заводские установки» [OK], выйдет уведомление: «Вы хотите перезагрузить STB» нажимаете [OK]. [EXIT]

1. Нажать кнопку [MENU], откроется окно «Главное меню».

С помощью кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «Поиск программ/Поиск каналов» нажать [OK].

Откроется окно «Поиск канала», с помощью кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «Ручной поиск» нажать [OK].

В строке «Частота» с помощью цифровых кнопок набрать частоту **317.00**

При помощи кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «NIT» и с помощью кнопок [►], [◄] установить «выкл.» нажать [OK].

Выйдет сообщение «Сохранить сканированные каналы?», нажать [OK].

1. Нажать кнопку [MENU], откроется окно «Главное меню».

С помощью кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «Поиск программ/Поиск каналов» нажать [OK].

Откроется окно «Поиск канала», с помощью кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «Ручной поиск» нажать [OK].

В строке «Частота» с помощью цифровых кнопок набрать частоту **325.00**

При помощи кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «NIT» и с помощью кнопок [►], [◄] установить «выкл.» нажать [OK].

Выйдет сообщение «Сохранить сканированные каналы?», нажать [OK].

1. Нажать кнопку [MENU], откроется окно «Главное меню».

С помощью кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «Поиск программ/Поиск каналов» нажать [OK].

Откроется окно «Поиск канала», с помощью кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «Ручной поиск» нажать [OK].

В строке «Частота» с помощью цифровых кнопок набрать частоту **309.00**

При помощи кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «NIT» и с помощью кнопок [►], [◄] установить «выкл.» нажать [OK].

Выйдет сообщение «Сохранить сканированные каналы?», нажать [OK].

1. Нажать кнопку [MENU], откроется окно «Главное меню».

С помощью кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «Поиск программ/Поиск каналов» нажать [OK].

Откроется окно «Поиск канала», с помощью кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «Ручной поиск» нажать [OK].

В строке «Частота» с помощью цифровых кнопок набрать частоту **333.00**

При помощи кнопок [▼], [▲] выбрать пункт «NIT» и с помощью кнопок [►], [◄] установить «выкл.» нажать [OK].

Выйдет сообщение «Сохранить сканированные каналы?», нажать [OK].